[Date]

LABATTU Killian, RAYNAL Audran, CHEVALIER Valentin, MINAUD Lucas

Documentation : changer la valeur d’acquisition des capteurs présents dans la serre automatique.

Via connexion à la base de données

Première partie :

Lancer un moteur de recherche tel que Chrome, Mozilla ou autres.

Une image contenant capture d’écran

Description générée automatiquementSuite à cette opération, une page de navigation s’ouvre.

Ex :

Taper dans l’URL « 10.16.37.161/phpmyadmin/»

Une image contenant capture d’écran

Description générée automatiquement

Une page de connexion affiche :

Une image contenant capture d’écran

Description générée automatiquement

Rentrer les codes :

-utilisateur : «sfl5 »

-Mot de passe : «sfl5db»

La page d’accueil phpMyAdmin apparait :

Une image contenant capture d’écran

Description générée automatiquement

Sur le menu à droite, sélectionner Releve dans BDD\_Serre\_Automatique et on peut voir dans le cadre les valeurs des périodes d’acquisition.

Pour les modifier les valeurs enregistrées, appuyer sur « modifier » au niveau de la ligne dont on veut changer la période d’acquisition.

Une image contenant capture d’écran

Description générée automatiquement

Modifier la valeur de la ligne encadrée, le temps est en second.

Appuyer sur Exécuter.

Une image contenant capture d’écran

Description générée automatiquement

Si le changement s’exécute sans problème, un panneau tel que l’image ci-dessus devrait apparaitre.

La valeur souhaitée est bien enregistrée.

Réinitialiser la carte Arduino en appuyant sur le bouton reset.

Une image contenant équipement électronique, circuit

Description générée automatiquement