Projet BTS -Serre Automatique : système d’acquisition

Choix de capteur d'intensité lumineuse :

Pour choisir ce capteur, il a fallu que je vérifie certaines caractéristiques déterminants le capteur que l’on choisira.

-plage de détection comprenant 20 W.m².

-un moindre coût.

-une marge d’erreur minimal.

-une facilitée de connexion avec une Raspberry/arduino.